| # Aplicar filtros
Contenidos Cómo... | El filtro Difuminado suaviza la imagen. Esfuma las líneas y bordes nítidos y suaviza las transiciones de colores. Este filtro resulta útil para eliminar imperfecciones en lugares donde se producen transiciones significativas de colores. Puede utilizar el filtro Difuminado para retocar una imagen. Al aplicar el filtro Difuminado, podrá disimular pequeñas imperfecciones, como puntos oscuros. El filtro Nitidez resulta útil cuando se desea incorporar más detalles a la imagen. Produce un efecto contrario al filtro Difuminado. Utilice el filtro Nitidez para lograr que los contornos de una imagen sean más nítidos, enfocar una imagen y mejorar su claridad. El filtro Eliminación de bordes se puede utilizar para eliminar las imperfecciones de colores que se producen por la diferencia de tiempo en la toma de muestras del sensor rojo, del verde y del azul, cuando se digitaliza el documento. El filtro Optimización se puede utilizar para eliminar los patrones punteados o “sombreados” (patrón muaré), que generalmente aparecen cuando se digitalizan imágenes de periódicos o revistas. El filtro Eliminación del fondo se puede utilizar para eliminar el fondo claro de una imagen. Puede utilizar el filtro Eliminación del fondo para unificar el color del fondo de una imagen (todo blanco), cuando digitaliza imágenes de periódicos.
Si su dispositivo sólo admite los modos Líneas B/N o Semitono B/N, no podrá aplicar los filtros Eliminación del fondo, Optimización y Eliminación de bordes.
Si su dispositivo no admite los modos 256 Colores o Color verdadero, RGB, no podrá aplicar el filtro Eliminación de bordes.
Para aplicar los filtros, en el Panel de opciones, haga clic en la barra Filtros. Aparecerá la ficha Filtros. En la ficha Filtros, puede difuminar, dar nitidez u optimizar toda la imagen, eliminar el fondo o el efecto de los bordes.
Arrastre el regulador de Difuminado/Nitidez para aplicar el efecto Difuminado o Nitidez. La imagen se hace más difusa si se arrastra el regulador a la izquierda. La imagen se hace más nítida si se arrastra el regulador a la derecha. La posición central del regulador no aplica los filtros Difuminado o Nitidez. Active la casilla de verificación Eliminación de bordes para eliminar el efecto de los Bordes. Active la casilla de verificación Optimización para aplicar el filtro Optimización. Arrastre el regulador de Nivel de fondo o utilice los botones de giro para ajustar el Nivel de fondo para aplicar el filtro Eliminación del fondo. Si el Nivel de fondo es igual a cero, no se elimina ningún fondo de imagen. Haga clic en el botón Automático para que el Nivel de fondo se ajuste automáticamente. El botón Automático se habilitará después de la previsualización.
** Si elige los filtros mencionados anteriormente, la velocidad de digitalización será más lenta que sin ningún filtro.
##### Temas relacionados:
Trabajar con ScanThru Panel de opciones Tipo de imagen Canal